|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tomada de Preço 051 /12** | | | | Órgão: **SMEC** | | | | | Fone: (53) 3233.8417 | | | | | |
| **Dia: 19/12/2012**  **Entrega até ás 13:30 horas**  **Abertura ás 14:00 horas** | | | | | | Local de entrega dos envelopes Mal. Floriano Peixoto 458CEP: 96.200-380 **Rio Grande / RS** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | **Valor** | | | | |
| **Nº** | **Unid** | **Quant** | **D e s c r i ç ã o** | | | | | | | **Unitário** | | **Total** | | |
| **01** | Metro | **425** | Tubos de concreto PA-2 ø 40 cm (PBJE – Ponta e bolsa junta elástica) | | | | | | |  | |  | | |
| **02** | Metro | **370** | Tubos de concreto PA-2 ø 60 cm (PBJE – Ponta e bolsa junta elástica) | | | | | | |  | |  | | |
| **03** | Metro | **1.631** | Meio fio de concreto 15x30x1.00 | | | | | | |  | |  | | |
| **04** |  | **6.435** | Blocos de concreto tipo unistein, face superior 10 cm x 100 cm e a face inferior de 15 cm x 100 cm, com uma altura igual a 30 cm em ambas as faces. | | | | | | |  | |  | | |
| **0** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Funcionário**  Dados bancários  Banco  Conta  Agência | | | | | Do Fornecedor **Prazo de validade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dias.**  **Data da Proposta: \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | **Convite** | | | **Nº** | | | |
| **X** | **Tomada de Preço** | | | **Nº 036/2012** | | | |
|  | **Concorrência** | | | **Nº** | | | |
| Nome da Firma:  Fone: e-mail:  Recebemos em \_\_\_/\_\_\_\_/2012. | | | | | | | | | | | | |  |